**Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.02.2019 N 183/р  
(в ред. от 01.03.2019)  
"Об утверждении Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности"**

**V. Порядок пользования устройствами безопасности в эксплуатации**

18. Порядок перехода с "Поездного" режима на "Маневровый" на локомотивах, оборудованных КЛУБ-У, БЛОК:

Переход из "Поездного" режима в "Маневровый" возможен только на стоянке путем последовательного переключения кнопки "РМП" на БВЛ и индикацией соответствующей пиктограммы в информационной строке. Выбор режимов **невозможен** при "КЖ", "БМ", "К" показаниях на БИЛ.

Использование команд К799, К809 для включения "Б" и перехода на режим работы "Маневровый" **ЗАПРЕЩЕНО**.

Для перехода на "Маневровый" режим на кодированных участках пути, после отцепки локомотива от состава, необходимо проследовать по одному из разрешений, установленных ИДП, в "Поездном" режиме КЛУБ-У (БЛОК) ограждающий данный путь светофор. После появления "К" огня на БИЛ выполнить остановку и путем одновременного нажатия на РБ, РБП, ВК (при обслуживании одним машинистом одновременным нажатием РБ, ВК) выполнить переключение на "Б" огонь и далее осуществить перевод КЛУБ-У (БЛОК) в "Маневровый" режим.